1、用调试串口线接到要改ID的电机上，如图所示。


2、打开‘BLA伺服电缸上位机’软件(inspire文件夹)，如图所示。


3、点击‘连接设备’->‘快速连接’->‘搜索’





4、在ID号位置直接修改ID，点击设置、保存。
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